**Załącznik 4C do swiz**

**Specyfikacja techniczna instrumentów stomatologicznych do unitów**

(zgodne z dotychczas użytkowanym w klinice typem końcówek stomatologicznych)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | **Instrumenty stomatologiczne do unitów** (**zgodne z dotychczas użytkowanym w klinice typem końcówek stomatologicznych)** | TAK |  |
| I | **Turbina x 41 sztuk** **Gwarancja: min. 18 miesięcy** |  |  |
| 1 | Moduł turbiny z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkozłączka) | TAK |  |
| 2 | Regulacja natężenia sprayu w szybkozłączce | TAK |  |
| 3 | Ceramiczne łożyska rotoru | TAK |  |
| 4 | Czterodrożny spray | TAK |  |
| 5 | Moc ≥ 18 W | TAK |  |
| 6 | Głośność ≤ 62 dB | TAK |  |
| 7 | Mocowanie wiertła systemem „push button chuck” | TAK |  |
| 8 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  |
| 9 | Światłowód zapewniający doświetlenie w miejscu pracy | TAK |  |
| 10 | System zapobiegający przenikaniu skażonej wody i powietrza do wnętrza główki | TAK |  |
| 11 | Wymienny lub bezobsługowy mikrofiltr/element antyretrakcyjny wody | TAK |  |
| II | **Kątnica x 41 sztuk****Gwarancja: min. 18 miesięcy**  |  |  |
| 1 | Przełożenie obrotów 1:1  | TAK |  |
| 2 | Wewnętrzny system chłodzenia/sprayu | TAK |  |
| 3 | Mocowanie wiertła systemem „push button chuck”  | TAK |  |
| 4 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  |
| 5 | Światłowód zapewniający doświetlenie w miejscu pracy | TAK |  |
| III | **Prostnica x 5 sztuk****Gwarancja: min. 24 miesiące**  |  |  |
| 1 | Przełożenie obrotów 1:1  | TAK |  |
| 2 | Wewnętrzny system chłodzenia/sprayu | TAK |  |
| 3 | Mocowanie wiertła systemem „obrotowy chuck”  | TAK |  |
| 4 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  |
| 5 | Światłowód zapewniający doświetlenie w miejscu pracy | TAK |  |