**Załącznik 4D do siwz**

**Specyfikacja techniczna trzech urządzeń do maszynowego czyszczenia, smarowania i suszenia wewnętrznego instrumentów do unitów stomatologicznych takich jak: turbiny, kątnice, prostnice, skalery**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wartość wymagana |
| **I** | **Trzy urządzenia do maszynowego czyszczenia, smarowania i suszenia wewnętrznego instrumentów do unitów stomatologicznych takich jak : turbiny, kątnice, prostnice, skalery**  **Gwarancja: min. 12 miesięcy** |  |
| 1 | Czyszczenie maszynowe środkiem czyszczącym i konserwacja środkiem smarującym odpornym na temperaturę 135 stopni Celsjusza | TAK |
| 2 | Suszenie wewnętrzne instrumentów za pomocą sprężonego powietrza | TAK |
| 3 | Możliwość czyszczenia kilku instrumentów równocześnie | TAK |
| 4 | Mocowania końcówek zgodne z użytkowanymi w UKS typami instrumentów oraz adaptery i złącza do końcówek skalerów | TAK |